Entwässerungstechnik - Ausschreibungstexte

Bodenabläufe aus Edelstahl

Einzel-Bodenabläufe einteilig, vertikal

runde Ausführung

´M VR1 - 260 - 070
Bodenablauf 1-tlg. vertikal Ø 75mm
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufdurchmesser 260mm, Hygieneausführung rund, 
niedrige Bauweise, Ablaufanschluss DN70, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus 
Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung, 
Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen. 
Ablaufkapazität: 1- 5 l/s; staplerbefahrbar.

´M VR1 - 260 - 110
Bodenablauf 1-tlg. vertikal Ø 110 mm
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufdurchmesser 260mm, Hygieneausführung rund, 
niedrige Bauweise, Ablaufanschluss DN100, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus 
Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung 
(Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen. 
Ablaufkapazität: 1- 5 l/s; staplerbefahrbar.

´M VR1 - 310 - 160
Bodenablauf 1-tlg. vertikal Ø 160mm
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufdurchmesser 310mm, Hygieneausführung rund, 
niedrige Bauweise, Ablaufanschluss DN150, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus 
Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung 
Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen. 
Ablaufkapazität: 1- 5 l/s; staplerbefahrbar.

´M VR1K - 210 - 050
Bodenablauf 1-tlg. vertikal Ø 50mm
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufdurchmesser 210mm, Hygieneausführung rund, 
Ablaufanschluss DN50, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, 
herausnehmbar mit Doppellippendichtung, Abdeckplatte 10mm  Edelstahl rostfrei mit 
Rundeinlaufschlitzen.  Ablaufkapazität: 0,8-2,5 l/s; staplerbefahrbar.

´M VR1K - 210 - 075
Bodenablauf 1-tlg. vertikal Ø 75 mm
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufdurchmesser 210mm, Hygieneausführung rund, 
Ablaufanschluss DN70, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, 
herausnehmbar mit Doppellippendichtung, Abdeckplatte 10mm  Edelstahl rostfrei mit 
Rundeinlaufschlitzen.  Ablaufkapazität: 0,8-2,5 l/s; staplerbefahrbar.

´M VR1K - 210 - 110
Bodenablauf 1-tlg. vertikal Ø 110mm
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufdurchmesser 210mm, Hygieneausführung rund, 
Ablaufanschluss DN100, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, 
herausnehmbar mit Doppellippendichtung, Abdeckplatte 10mm  Edelstahl rostfrei mit 
Rundeinlaufschlitzen.  Ablaufkapazität: 0,8-2,5 l/s; staplerbefahrbar.

eckige Ausführung:

´M SLV1-150-050
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 50 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Einlauf 150 x 150mm, eckig,
Schmutzfangsieb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar,
Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung,
Abdeckungshöhe ca. 11 mm, Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

´M SLV1-150-075
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 75 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Einlauf 150 x 150mm, eckig,
Schmutzfangsieb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar,
Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung,
Abdeckungshöhe ca. 11 mm,  Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

´M SLV1-150-110
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 110 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Einlauf 150 x 150mm, eckig,
Schmutzfangsieb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar,
Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung,
Abdeckungshöhe ca. 11 mm,  Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

´M SLV1-200-50
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 50 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200mm, eckig,
Schmutzfangsieb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, 
Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder 
Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 20 mm,  Abdeckungshöhe ab 20 mm,
Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

´M SLV1-200-75
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 75 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200mm, eckig,
Schmutzfangsieb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, 
Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder 
Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 20 mm,  Abdeckungshöhe ab 20 mm,
Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

´M SLV1-200-110
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 110 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200mm, eckig,
Schmutzfangsieb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, 
Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder 
Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 20 mm,  Abdeckungshöhe ab 20 mm,
Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

´M SV1-250-050
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 50 mm  vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt.
Ablaufbreite 250 x 250 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und 
herausnehmbar, Abdeckung rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder 
Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm , Ablaufkapazität: 0,8 - 5 I/s

´M SV1-250-075
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 75 mm  vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt.
Ablaufbreite 250 x 250 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und 
herausnehmbar, Abdeckung rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder 
Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm , Ablaufkapazität: 0,8 - 5 I/s

´M SV1-250-110
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 110 mm  vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt.
Ablaufbreite 250 x 250 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und 
herausnehmbar, Abdeckung rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder 
Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm , Ablaufkapazität: 0,8 - 5 I/s

´M SV1-300-110
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 110 mm  vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt.
Ablaufbreite 300 x 300 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und 
herausnehmbar, Abdeckung rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder 
Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm , Ablaufkapazität: 0,8 - 5 I/s

´M SV1-300-160
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 160 mm  vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt.
Ablaufbreite 300 x 300 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und 
herausnehmbar, Abdeckung rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder 
Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm , Ablaufkapazität: 0,8 - 5 I/s

´M SV1-400-200
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 200 mm  vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt.
Ablaufbreite 400 x 400 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und 
herausnehmbar, Abdeckung rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder 
Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm , Ablaufkapazität: 0,8 - 5 I/s

Revisionsablauf:

´M REV-150-110
Revisionsablauf 1-tlg. eckig Ø 110 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, eckig, Ablaufbreite 150 x 150 mm, Abdeckung Edelstahl rostfrei, 
verschraubt mit Gummidichtung, Abdeckungshöhe ab 5 mm, Abdeckungshöhe gesamt mit Dichtung 
ab 11 mm

´M REV-200-110
Revisionsablauf 1-tlg. eckig Ø 110 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, eckig, Ablaufbreite 200x200 mm, Abdeckung Edelstahl rostfrei, 
verschraubt mit Gummidichtung, Abdeckungshöhe ab 5 mm, Abdeckungshöhe gesamt mit Dichtung 
ab 11 mm

´M REV-200-160
Revisionsablauf 1-tlg. eckig Ø 160 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, eckig, Ablaufbreite 200x200  mm, Abdeckung Edelstahl rostfrei, 
verschraubt mit Gummidichtung, Abdeckungshöhe ab 5 mm, Abdeckungshöhe gesamt mit Dichtung 
ab 11 mm

´M REV-250-160
Revisionsablauf 1-tlg. eckig Ø 160 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, eckig, Ablaufbreite 250 x 250 mm, Abdeckung Edelstahl rostfrei, 
verschraubt mit Gummidichtung, Abdeckungshöhe ab 5 mm, Abdeckungshöhe gesamt mit Dichtung 
ab 11 mm

´M REV-250-200
Revisionsablauf 1-tlg. eckig Ø 200 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, eckig, Ablaufbreite 250 x 250 mm, Abdeckung Edelstahl rostfrei, 
verschraubt mit Gummidichtung, Abdeckungshöhe ab 5 mm, Abdeckungshöhe gesamt mit Dichtung 
ab 11 mm

´M REV-300-200
Revisionsablauf 1-tlg. eckig Ø 200 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, eckig, Ablaufbreite 300 x 300 mm, Abdeckung Edelstahl rostfrei, 
verschraubt mit Gummidichtung, Abdeckungshöhe ab 5 mm, Abdeckungshöhe gesamt mit Dichtung 
ab 11 mm

Einzel-Bodenabläufe einteilig, horizontal

runde Ausführung:

´M HR1-260-075
Bodenablauf 1-tlg. rund Ø 75  mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Oberteil mit ∅ 260mm, Hygieneausführung rund, 
niedrige Bauweise, Ablaufanschluss DN70, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus 
Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung,
Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen. 
Ablaufkapazität: 1 - 5 l/s; staplerbefahrbar

´M HR1-260-11 0
Bodenablauf 1-tlg. Ø 110 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Oberteil mit ∅ 260mm, Hygieneausführung rund, 
niedrige Bauweise, Ablaufanschluss DN100, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus 
Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung,
Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen. 
Ablaufkapazität: 1 - 5 l/s; staplerbefahrbar

´M HR1 - 310 - 160
Bodenablauf 1-tlg. horizontal Ø 160mm
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Oberteil mit ∅ 310 mm, Hygieneausführung rund, 
niedrige Bauweise, Ablaufanschluss DN150, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus 
Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung,
Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen. 
Ablaufkapazität: 1 - 5 l/s; staplerbefahrbar

eckige Ausführung:

´M SLH1-150-050
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 50 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei
wahlweise als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

´M SLH1-150-075
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 75 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei
wahlweise als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

´M SLH1-150-110
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 110 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei
 wahlweise als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

´M SLH1-200-050
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 50 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei 
wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckhöhe ab 20 mm
Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

´M SLH1-200-075
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 75 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei 
wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckhöhe ab 20 mm 
Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

´M SLH1-200-110
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 110 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei 
wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckhöhe ab 20 mm 
Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

´M SH1-250-050
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 50 mm  horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt.
Ablaufbreite 250 x 250 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei 
und herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, 
Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s

´M SH1-250-075
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 75 mm  horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt.
Ablaufbreite 250 x 250 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei 
und herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, 
Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s

´M SH1-250-110
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 110 mm  horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt.
Ablaufbreite 250 x 250 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei 
und herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, 
Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s

´M SH1-300-110
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 110 mm  horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt.
Ablaufbreite 300 x 300 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei 
und herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, 
Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s

´M SH1-300-160
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 160 mm  horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt.
Ablaufbreite 300 x 300 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei 
und herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, 
Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s

´M SH1-400-200
Bodenablauf 1-tlg. eckig Ø 200 mm  horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt.
Ablaufbreite 400 x 400 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei 
und herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, 
Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s

Einzel-Bodenabläufe zweiteilig, vertikal

runde Ausführung:

´M VR2-260-75
Bodenablauf 2-tlg. Ø 75 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Hygieneausführung rund, 
Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares 
Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung, Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei  mit Rundeinlaufschlitzen. Ablaufkapazität: 1 - 5 l/s, staplerbefahrbar.
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M VR2-260-110
Bodenablauf 2-tlg. Ø 110 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Hygieneausführung rund, 
Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares 
Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung, Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei  mit Rundeinlaufschlitzen. Ablaufkapazität: 1 - 5 l/s, staplerbefahrbar.
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M VR2-310-160
Bodenablauf 2-tlg. Ø 160 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Hygieneausführung rund, 
Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares 
Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung, Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei  mit Rundeinlaufschlitzen. Ablaufkapazität: 1 - 5 l/s, staplerbefahrbar.
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M VR2K-210-050
Bodenablauf 2-tlg. rund Ø 50 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Hygieneausführung rund, Schmutzfangkorb Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar mit Doppellippendichtung, Aufsatzstück 
stufenlos höhenverstellbar, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, 
Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen. Ablaufkapazität: 0,8 - 2,5 l/s, 
- staplerbefahrbar,
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes, 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M VR2K-210-050
Bodenablauf 2-tlg. rund Ø 75 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Hygieneausführung rund, Schmutzfangkorb Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar mit Doppellippendichtung, Aufsatzstück 
stufenlos höhenverstellbar, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, 
Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen. Ablaufkapazität: 0,8 - 2,5 l/s, 
- staplerbefahrbar,
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes, 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)
´M VR2K-210-050
Bodenablauf 2-tlg. rund Ø 110 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Hygieneausführung rund, Schmutzfangkorb Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar mit Doppellippendichtung, Aufsatzstück 
stufenlos höhenverstellbar, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, 
Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen. Ablaufkapazität: 0,8 - 2,5 l/s, 
- staplerbefahrbar,
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes, 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

eckige Ausführung:

´M SLV2-150-50
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 50 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe 11 mm, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s, 
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
 - Aufsatzstücklängen nach Bedarf
 - optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SLV2-150-075
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 75 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe 11 mm, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s, 
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
 - Aufsatzstücklängen nach Bedarf
 - optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SLV2-150-110
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 110  mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe 11 mm, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s, 
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
 - Aufsatzstücklängen nach Bedarf
 - optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SLV2-200-050
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 50 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe  ab 20 mm, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s, 
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
 - Aufsatzstücklängen nach Bedarf
 - optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SLV2-200-075
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 75 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe  ab 20 mm, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s, 
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
 - Aufsatzstücklängen nach Bedarf
 - optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SLV2-200-110
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 110 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe  ab 20 mm, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s, 
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SV2-250-050
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 50 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt. Ablaufbreite 250 x 250 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar,  Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes, 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SV2-250-075
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 75 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt. Ablaufbreite 250 x 250 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar,  Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes, 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SV2-250-110
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 110 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt. Ablaufbreite 250 x 250 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar,  Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes, 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SV2-300-110
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 110 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt. Ablaufbreite 300 x 300 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar,  Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes, 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)
´M SV2-300-160
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 160 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt. Ablaufbreite 300 x 300 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar,  Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes, 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SV2-400-200
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 200  mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt. Ablaufbreite 400 x 400 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar,  Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes, 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

Einzel-Bodenabläufe zweiteilig, horizontal

runde Ausführung:

´M HR2-260-075  
Bodenablauf 2-tlg. Ø 75 mm horizontal 
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Hygieneausführung rund, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung, Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, exakte 
Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10mm  Edelstahl rostfrei 
mit Rundeinlaufschlitzen. Ablaufkapazität: 1 - 5 l/s, staplerbefahrbar
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M HR2-260-110 
Bodenablauf 2-tlg. Ø 110 mm horizontal 
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Hygieneausführung rund, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung, Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, exakte 
Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10mm  Edelstahl rostfrei 
mit Rundeinlaufschlitzen. Ablaufkapazität: 1 - 5 l/s, staplerbefahrbar
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M HR2-310-116 
Bodenablauf 2-tlg. Ø 160 mm horizontal 
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Hygieneausführung rund, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung, Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, exakte 
Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10mm  Edelstahl rostfrei 
mit Rundeinlaufschlitzen. Ablaufkapazität: 1 - 5 l/s, staplerbefahrbar
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

eckige Ausführung:

´M SLH2-150-050
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 50 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe  ab 11 mm, Belastbarkeit abhängig von der Abdeckung, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s, bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SLH2-150-075
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 75 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe  ab 11 mm, Belastbarkeit abhängig von der Abdeckung, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s, bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SLH2-150-110
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 110 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe  ab 11 mm, Belastbarkeit abhängig von der Abdeckung, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s, bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SLH2-200-050
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 50 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe  ab 20 mm, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s, 
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
 - Aufsatzstücklängen nach Bedarf
 - optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SLH2-200-075
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 75 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe  ab 20 mm, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s, 
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
 - Aufsatzstücklängen nach Bedarf
 - optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SLH2-200-110
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 110 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe  ab 20 mm, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s, 
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
 - Aufsatzstücklängen nach Bedarf
 - optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SH2-250-050 
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 50 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt. Ablaufbreite 250 x 250 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar,  Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes, 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SH2-250-075
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 75 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt. Ablaufbreite 250 x 250 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar,  Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes, 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SH2-250-110
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 110 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt. Ablaufbreite 250 x 250 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar,  Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes, 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SH2-300-110 
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 110 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt. Ablaufbreite 300 x 300 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar,  Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes, 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SH2-300-160 
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 160 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt. Ablaufbreite 300 x 300 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar,  Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes, 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SH2-400-200 
Bodenablauf 2-tlg. eckig Ø 200 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt. Ablaufbreite 400 x 400 mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar,  Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Ablaufkapazität: 0,8 - 5 l/s
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes, 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

Rinnenbodenabläufe einteilig, vertikal

runde Ausführung:

´M VR1C-260-075 
Rinnenablauf 1-tlg. Ø 75 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablauf ∅ 260 mm, Hygieneausführung rund, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung  für Anschluss einer Schlitzrinne, HWC-RInne oder einer HW-Rinne mittels
CV-Verbindung, Abdeckplatte 10mm  Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen.
Abflusskapazität: 1 - 5 l/s; staplerbefahrbar
Anschlusshöhe der Rinnen abhängig von Rinnenlänge - jede Kombination möglich

´M VR1C-260-110 
Rinnenablauf 1-tlg. Ø 110 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablauf ∅ 260 mm, Hygieneausführung rund, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung  für Anschluss einer Schlitzrinne, HWC-RInne oder einer HW-Rinne mittels
CV-Verbindung, Abdeckplatte 10mm  Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen.
Abflusskapazität: 1 - 5 l/s; staplerbefahrbar
Anschlusshöhe der Rinnen abhängig von Rinnenlänge - jede Kombination möglich

´M VR1C-310-160 
Rinnenablauf 1-tlg. Ø 160 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablauf ∅ 310 mm, Hygieneausführung rund, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung  für Anschluss einer Schlitzrinne, HWC-RInne oder einer HW-Rinne mittels
CV-Verbindung, Abdeckplatte 10mm  Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen.
Abflusskapazität: 1 - 5 l/s; staplerbefahrbar
Anschlusshöhe der Rinnen abhängig von Rinnenlänge - jede Kombination möglich

´M VR1KC - 210 - 050
Rinnenablauf 1-tlg. vertikal Ø 50mm
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufdurchmesser 210mm, Hygieneausführung rund, 
Ablaufanschluss DN50, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei
herausnehmbar mit Doppellippendichtung, stufenlos höhenverstellbare Montagefüße aus Normalstahl, 
für Anschluss einer Schlitzrinne, HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, 
Abdeckplatte 10mm  Edelstahl rostfrei mit  Rundeinlaufschlitzen.  Ablaufkapazität: 0,8-2,5 l/s; staplerbefahrbar.

´M VR1KC - 210 - 075
Rinnenablauf 1-tlg. vertikal Ø 75 mm
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufdurchmesser 210mm, Hygieneausführung rund, 
Ablaufanschluss DN70, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei
herausnehmbar mit Doppellippendichtung, stufenlos höhenverstellbare Montagefüße aus Normalstahl, 
für Anschluss einer Schlitzrinne, HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, 
Abdeckplatte 10mm  Edelstahl rostfrei mit  Rundeinlaufschlitzen.  Ablaufkapazität: 0,8-2,5 l/s; staplerbefahrbar.

´M VR1KC - 210 - 110
Rinnenablauf 1-tlg. vertikal Ø 110mm
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufdurchmesser 210mm, Hygieneausführung rund, 
Ablaufanschluss DN100, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei
herausnehmbar mit Doppellippendichtung, stufenlos höhenverstellbare Montagefüße aus Normalstahl, 
für Anschluss einer Schlitzrinne, HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, 
Abdeckplatte 10mm  Edelstahl rostfrei mit  Rundeinlaufschlitzen.  Ablaufkapazität: 0,8-2,5 l/s; staplerbefahrbar.

eckige Ausführung:

´M SLV1C 150-050
Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 50 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar,  für Anschluss einer Schlitzrinne, 
HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ca. 11 mm, Ablaufkapazität: 0.5 - 1.5 l/s

´M SLV1C 150-075
Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 75 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar,  für Anschluss einer Schlitzrinne, 
HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ca. 11 mm, Ablaufkapazität: 0.5 - 1.5 l/s

´M SLV1C 150-110
Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 110 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar,  für Anschluss einer Schlitzrinne, 
HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ca. 11 mm, Ablaufkapazität: 0.5 - 1.5 l/s

´M SLV1C 200-050
Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 50 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar,  für Anschluss einer Schlitzrinne, 
HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 20 mm, Ablaufkapazität: 0.5 - 1.5 l/s

´M SLV1C 200-075
Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 75 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar,  für Anschluss einer Schlitzrinne, 
HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 20 mm, Ablaufkapazität: 0.5 - 1.5 l/s

´M SLV1C 200-110
Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 110 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 200 x 200mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar,  für Anschluss einer Schlitzrinne, 
HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 20 mm, Ablaufkapazität: 0.5 - 1.5 l/s

´M SV1C-250-050
Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 50 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt, Außenmaße 250 x 250 mm, für Anschluss einer Schlitzrinne, HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, Schmutzfangkorb 
und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0.8 - 5 l/s

´M SV1C-250-075
Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 75 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt, Außenmaße 250 x 250 mm, für Anschluss einer Schlitzrinne, HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, Schmutzfangkorb 
und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0.8 - 5 l/s

´M SV1C-250-110
Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 110  mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt, Außenmaße 250 x 250 mm, für Anschluss einer Schlitzrinne, HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, Schmutzfangkorb 
und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0.8 - 5 l/s

´M SV1C-300-160
Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 160 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt, Außenmaße 300 x 300 mm, für Anschluss einer Schlitzrinne, HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, Schmutzfangkorb 
und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0.8 - 5 l/s

´M SV1C-400-200
Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 200 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Runder Ablauf, Oberteil eckig ausgeführt, Außenmaße 400 x 400 mm, für Anschluss einer Schlitzrinne, HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, Schmutzfangkorb 
und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei und herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise als Gitter- oder Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe ab 30 mm, Ablaufkapazität: 0.8 - 5 l/s

Rinnenbodenabläufe einteilig, horizontal

runde Ausführung:

´M HRC1-260-075
Rinnenablauf 1-tlg. Ø 75 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufdurchmesser ∅ 260mm, Hygieneausführung rund, 
niedrige Bauweise, Ablaufanschluss DN70, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus
Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung,
für Anschluss einer Schlitzrinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen. Ablaufkapazität: 1,5 - 5 l/s; staplerbefahrbar

´M HRC1-260-110
Rinnenablauf 1-tlg. Ø 110 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufdurchmesser ∅ 260mm, Hygieneausführung rund, 
niedrige Bauweise, Ablaufanschluss DN100, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus
Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung,
für Anschluss einer Schlitzrinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen. Ablaufkapazität: 1,5 - 5 l/s; staplerbefahrbar

´M HRC1-310-160
Rinnenablauf 1-tlg. Ø 160 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufdurchmesser ∅ 310 mm, Hygieneausführung rund, 
niedrige Bauweise, Ablaufanschluss DN160, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus
Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung,
für Anschluss einer Schlitzrinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen. Ablaufkapazität: 1,5 - 5 l/s; staplerbefahrbar

eckige Ausführung:

´M SLH1C-150-050
Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 50 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, für Anschluss einer Schlitzrinne, 
HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe 11 mm, Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

´M SLH1C-150-075
Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 75 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, für Anschluss einer Schlitzrinne, 
HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe 11 mm, Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

´M SLH1C-150-110
Rinnenablauf 1-tlg. eckig Ø 110 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, für Anschluss einer Schlitzrinne, 
HWC-Rinne oder einer HW-Rinne mittels CV-Verbindung, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe 11 mm, Ablaufkapazität: 0,5 - 1,5 l/s

Rinnenbodenabläufe zweiteilig, vertikal

runde Ausführung:

´M VRC2-260-075
Rinnenablauf 1-tlg. ∅ 75 mm vertikal 
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Oberteil ∅ 260mm, Hygieneausführung rund, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus 
Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung, Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, Rinnenanschluss DN70 einfach, gegenüber oder mehrfach, 1 Stk. CV-Verbinder DN70 je Anschluss, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei, Abflusskapazität: 1 - 5 l/s;  
- staplerbefahrbar
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M VRC2-260-110
Rinnenablauf 1-tlg. ∅ 110 mm vertikal 
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Oberteil ∅ 260mm, Hygieneausführung rund, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus 
Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung, Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, Rinnenanschluss DN70 einfach, gegenüber oder mehrfach, 1 Stk. CV-Verbinder DN70 je Anschluss, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei, Abflusskapazität: 1 - 5 l/s;  
- staplerbefahrbar
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M VRC2-310-160
Rinnenablauf 1-tlg. ∅ 160 mm vertikal 
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Oberteil ∅ 310mm, Hygieneausführung rund, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus 
Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung, Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, Rinnenanschluss DN70 einfach, gegenüber oder mehrfach, 1 Stk. CV-Verbinder DN70 je Anschluss, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei, Abflusskapazität: 1 - 5 l/s;  
- staplerbefahrbar
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

eckige Ausführung:

´M SLV2C-150-050
Rinnenablauf 2-tlg. eckig Ø 50 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe 11mm, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s, 
- Aufsatzstückhöhen nach Bedarf, 
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SLV2C-150-075
Rinnenablauf 2-tlg. eckig Ø 75 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe 11mm, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s, 
- Aufsatzstückhöhen nach Bedarf, 
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SLV2C-150-110
Rinnenablauf 2-tlg. eckig Ø 110 mm vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe 11mm, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s, 
- Aufsatzstückhöhen nach Bedarf, 
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

Rinnenbodenabläufe zweiteilig, horizontal

runde Ausführung:

´M HRC2-260-075
Rinnenablauf 1-tlg. ∅ 75 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Oberteil ∅ 260mm, Hygieneausführung rund, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung, Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, Rinnenanschluss DN70 einfach 
oder gegenüber, 1 Stk. CV-Verbinder DN70 je Anschluss, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen, Ablaufkapazität: 1- 5 l/s;
 - staplerbefahrbar
 - bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
 - Aufsatzstücklängen nach Bedarf
 - optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M HRC2-260-110
Rinnenablauf 1-tlg. ∅ 110 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Oberteil ∅ 260mm, Hygieneausführung rund, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung, Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, Rinnenanschluss DN70 einfach 
oder gegenüber, 1 Stk. CV-Verbinder DN70 je Anschluss, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen, Ablaufkapazität: 1- 5 l/s;
 - staplerbefahrbar
 - bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
 - Aufsatzstücklängen nach Bedarf
 - optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M HRC2-310-160
Rinnenablauf 1-tlg. ∅ 160 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, mit Klebeflansch, Oberteil ∅ 310 mm, Hygieneausführung rund, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung, Aufsatzstück stufenlos höhenverstellbar, Rinnenanschluss DN70 einfach 
oder gegenüber, 1 Stk. CV-Verbinder DN70 je Anschluss, exakte Einstell- und Fixiermöglichkeit durch Stellschraubensystem, Abdeckplatte 10mm Edelstahl rostfrei mit Rundeinlaufschlitzen, Ablaufkapazität: 1- 5 l/s;
 - staplerbefahrbar
 - bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes 
 - Aufsatzstücklängen nach Bedarf
 - optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

eckige Ausführung:

´M SLH2 C-150-050
Rinnenablauf 2-tlg. eckig Ø 50 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe 11mm, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s, 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SLH2 C-150-075
Rinnenablauf 2-tlg. eckig Ø 75 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe 11mm, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s, 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

´M SLH2 C-150-110
Rinnenablauf 2-tlg. eckig Ø 110 mm horizontal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Ablaufbreite 150 x 150mm, eckig, Schmutzfangsieb und 
Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei herausnehmbar, Abdeckung Edelstahl rostfrei wahlweise 
als Stegrost, Dusch- oder Vollabdeckung, Abdeckungshöhe 11mm, Ablaufkapazität: 0.5 -1.5 l/s, 
- Aufsatzstücklängen nach Bedarf
- bauseitiges Kürzen des Aufsatzstückes
- optionaler Pressdichtungsflansch (Schraubflansch)

Rinnensysteme

Schlitzrinnen

´M NORM SRA-100
Schlitzrinnensystem
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebautem 
Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauerankerabstand ca. 500 mm,
mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750 - 800 mm, Ablaufstutzen DN70 bzw. direkt angeschweißt an Bodenablauf Typ ´M NORM vertikal oder horizontal, 
Gefälle 0,6 %, sichtbare Rinnenbreite 70mm, Rinnenbreite 100mm, Wassereinlaufbreite ca. 20mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbautiefe 140 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, optionaler Klebeflansch auf Minus 15mm

´M NORM SRB-062
Schlitzrinnensystem für Badbereich
Material Edelstahl rostfrei 1.4301 bzw. 1.4571, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebautem Längs- und Quergefälle, Mauerankerabstand ca. 500 mm, mit stufenlos höhenverstell-
baren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750 - 800 mm, Ablaufstutzen DN70 bzw. direkt angeschweißt an Bodenablauf Typ ´M NORM vertikal oder horizontal, Gefälle 0,6 %, Rinnenbreite 62mm, sichtbare Rinnenbreite ca 16mm, Wassereinlaufbreite ca. 8mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbautiefe 140 mm, Oberer Rand umgekantet mit Fliesenklebeflansch auf Minus 15mm

´M NORM SRB-075
Schlitzrinnensystem für Badbereich
Material Edelstahl rostfrei 1.4301 bzw. 1.4571, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebautem Längs- und Quergefälle, Mauerankerabstand ca. 500 mm, mit stufenlos höhen- verstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750 - 800 mm, Ablaufstutzen für Anschluss an Bodenablauf Typ ´M NORM vertikal oder horizontal, Gefälle 0,6 %, Rinnenbreite 80mm, sichtbare Rinnenbreite ca 35mm, Wassereinlaufbreite ca. 2 mal 6mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbautiefe 140 mm, Oberer Rand umgekantet mit Fliesenklebeflansch auf Minus 15mm

´M NORM SRC-060
Schlitzrinnensystem
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebautem 
Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauerankerabstand ca. 500 mm,
mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750 - 800 mm, Ablaufstutzen für Anschluss an Bodenablauf Typ ´M NORM vertikal oder horizontal, Gefälle 0,6 %, 
sichtbare Breite 70mm, Rinnenbreite 60mm, Wassereinlaufbreite ca. 20mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbautiefe 140 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, 
optional mit Fliesenklebeflansch auf Minus 15mm

´M NORM SRM-060
Mini-Schlitzrinnensystem 
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebautem Längs
- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauerankerabstand ca. 500 mm, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750 - 800 mm, Ablaufstutzen DN50 
bzw. direkt angeschweißt an Bodenablauf Typ ´M NORM vertikal oder horizontal, Gefälle 0,6 %, sichtbare Breite 70mm, Wassereinlaufbreite ca. 20mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf, sowie minimale Einbautiefe abhängig von der Rinnenlänge, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil optional mit Fliesenklebeflansch auf minus 15mm

Hygienerinnen

´M NORM HWA-155
Rinnensystem für schwere Lasten
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebautem Längs- 
und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauerankerabstand 500 mm,  mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 800 mm, Ablaufstutzen für Anschluss an Rinnenablauf Typ ´M NORM , Gefälle 0,6 %, Rinnenbreite 155mm, Wassereinlaufbreite ca.105mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbautiefe 140 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, inkl. Abdeckung für schwere Lasten (staplerbefahrbar) für optimale Stabilität und Hygiene mit einer Höhe von 30 mm.

´M NORM HWA-155-direkt
Hygiene – Rinnensystem für schwere Lasten mit direkt angeschweißtem Bodenablauf
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet,
mit eingebautem Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauer-
ankerabstand 500 mm, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normal-
stahl im Abstand von ca. 800 mm, mit direkt angeschweißtem Rinnenablauf ´M NORM,
Gefälle 0,6 %, Rinnenbreite 155mm, Wassereinlaufbreite ca.105mm, Rinnentiefe beim Einlauf
in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbautiefe 140 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, inkl. Abdeckung für schwere Lasten (staplerbefahrbar) für optimale Stabilität und Hygiene mit einer Höhe von 30 mm (Achtung: Länge L in 500mm  Meter Schritten)

´M NORM HWA-155-compact
Rinnensystem für schwere Lasten mit direkt angeschweißtem Compactablauf
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet,
mit eingebautem Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauer-
ankerabstand 500 mm, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normal-
stahl im Abstand von ca. 800 mm, mit direkt angeschweißtem Compactablauf inklusive 
Schmutzfangsieb und Geruchsverschluss, Gefälle 0,6 %, Rinnenbreite 155mm, 
Wassereinlaufbreite ca.105mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, 
minimale Einbautiefe 140 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, inkl. Abdeckung
für schwere Lasten (staplerbefahrbar) für optimale Stabilität und Hygiene mit einer Höhe 
von 30 mm.(Achtung: Länge in 500mm Schritten)

´M NORM HWA-205
Rinnensystem für schwere Lasten
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebautem Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauerankerabstand 500 mm,
 mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 800 mm, Ablaufstutzen für Anschluss an Rinnenablauf Typ ´M NORM , Gefälle 0,6 %, Rinnenbreite 205mm, Wassereinlaufbreite ca.155mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbautiefe 140 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, inkl. Abdeckung für schwere Lasten (staplerbefahrbar) für optimale Stabilität und Hygiene mit einer Höhe von 30 mm

´M NORM HWA-255
Rinnensystem für schwere Lasten
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebautem 
Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauerankerabstand 500 mm,  mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 800 mm, Ablaufstutzen für 
Anschluss an Rinnenablauf Typ ´M NORM , Gefälle 0,6 %, Rinnenbreite255mm, Wassereinlaufbreite 
ca.205mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbautiefe 140 mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, inkl. Abdeckung für schwere Lasten (staplerbefahrbar) für optimale 
Stabilität und Hygiene mit einer Höhe von 30 mm

´M NORM HWA-305-direkt
Rinnensystem für schwere Lasten mit angeschweißtem Bodenablauf
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 800mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 
´M NORM VRB1, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 303 mm, Wassereinlaufbreite 253mm,  Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120mm,  inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, inkl. Abdeckung für schwere Lasten (staplerbefahrbar) für optimale Stabilität und Hygiene mit einer Höhe von 30mm
(Achtung Länge L in 500mm Schritten)

´M NORM HWM-direkt
Hygiene – Rinnensystem für schwere Lasten mit direkt angeschweißtem Bodenablauf
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet,
mit eingebautem Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauer-
ankerabstand 500 mm, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normal-
stahl im Abstand von ca. 800 mm, direkt angeschweißt an Rinnenbodenablauf Typ
´M NORM, Gefälle 0,6 %, Rinnenbreite 102 mm, Wassereinlaufbreite ca.52 mm,
Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 70 mm, minimale Einbautiefe 80 mm,
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, inkl. Abdeckung für schwere Lasten 
(staplerbefahrbar, Länge in 500mm Schritten) für optimale Stabilität und Hygiene

´M NORM HWC-155
Hygiene - Rinnensystem
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 2 mm, sichtbare Teile gebürstet,
mit eingebautem Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil abgekantet, Mauer-ankerabstand 500 mm, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normal-
stahl im Abstand von ca. 750 mm, Ablaufstutzen für Anschluss an Bodenablauf Typ
´M NORM VRC, Gefälle 0,6 %, Rinnenbreite 155mm, Wassereinlaufbreite ca.105mm,
Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbautiefe 140 mm,
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, inkl. Abdeckung aus 12mm Edelstahl Vollmaterial 
für optimale Stabilität und Hygiene

Kastenrinnen

´M KRAV-200-075
Kastenrinnensystem DN 70
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet,
mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet,
mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von
ca. 750mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 
´M NORM compact, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 203 mm, Wassereinlaufbreite 153mm, 
Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120mm, 
Gesamtlänge = L + 50mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, 
Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, 
rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:  
- Randverstärkung aus Edelstahlprofil
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M KRAV-200-110
Kastenrinnensystem DN 100
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet,
mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet,
mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von
ca. 750mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 
´M NORM compact, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 203 mm, Wassereinlaufbreite 153mm, 
Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120mm, 
Gesamtlänge = L + 50mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, 
Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, 
rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:  
- Randverstärkung aus Edelstahlprofil
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M KRAV-250-075
Kastenrinnensystem DN 70
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet,
mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet,
mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von
ca. 750mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 
´M NORM KRVB1, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 253 mm, Wassereinlaufbreite 203mm, 
Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120mm, 
Gesamtlänge = L + 50mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, 
Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, 
rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:  
- Randverstärkung aus Edelstahlprofil
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M KRAV-250-110
Kastenrinnensystem DN 100
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet,
mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet,
mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von
ca. 750mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 
´M NORM KRVB1, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 253 mm, Wassereinlaufbreite 203mm, 
Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120mm, 
Gesamtlänge = L + 50mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, 
Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, 
rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:  
- Randverstärkung aus Edelstahlprofil
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M KRAV-300-075
Kastenrinnensystem DN 70
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten 
Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren 
Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf ´M NORM VRB1, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 303 mm, Wassereinlaufbreite 253mm,  Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120mm, 
Gesamtlänge = L + 50mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, Standard  Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23,  rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:  
- Randverstärkung aus Edelstahlprofil
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M KRAV-300-110
Kastenrinnensystem DN 100
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 
´M NORM VRB1, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 303 mm, Wassereinlaufbreite 253mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120mm,  Gesamtlänge = L + 50mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, Standard  Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, 
rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:  
- Randverstärkung aus Edelstahlprofil
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M KRAV-300-VRB2
Kastenrinnensystem zweiteilig DN 70
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet,
mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet,
mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von
ca. 750mm, dazwischen Mauerankerlaschen, inkl. Bodenablauf ´M NORM VRB2
mit Klebeflansch am Unterteil ∅ 460mm, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 303 mm, 
Wassereinlaufbreite 253mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, 
minimale Einbauhöhe 120mm, Gesamtlänge = L + 50mm, inkl. Randverstärkung 
aus Edelstahlprofil, Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2,
Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind 
auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:  
- Randverstärkung aus Edelstahlprofil
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M KRAV-300-VRB2
Kastenrinnensystem zweiteilig DN 100
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet,
mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet,
mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von
ca. 750mm, dazwischen Mauerankerlaschen, inkl. Bodenablauf ´M NORM VRB2
mit Klebeflansch am Unterteil ∅ 460mm, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 303 mm, 
Wassereinlaufbreite 253mm, Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, 
minimale Einbauhöhe 120mm, Gesamtlänge = L + 50mm, inkl. Randverstärkung 
aus Edelstahlprofil, Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2,
Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind 
auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:  
- Randverstärkung aus Edelstahlprofil
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M KRAH-200
Kastenrinnensystem DN 70
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet,
mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet,
mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von
ca. 750mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 
´M NORM compact, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 203 mm, Wassereinlaufbreite 153mm, 
Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120mm, 
Gesamtlänge = L + 50mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, 
Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, 
rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:  
- Randverstärkung aus Edelstahlprofil
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M KRAH-200
Kastenrinnensystem DN 100
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet,
mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet,
mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von
ca. 750mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 
´M NORM compact, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 203 mm, Wassereinlaufbreite 153mm, 
Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120mm, 
Gesamtlänge = L + 50mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, 
Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, 
rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:  
- Randverstärkung aus Edelstahlprofil
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen
´M KRAH-250
Kastenrinnensystem DN 70
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet,
mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet,
mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von
ca. 750mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 
´M NORM KRHB1, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 253 mm, Wassereinlaufbreite 203mm, 
Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120mm, 
Gesamtlänge = L + 50mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, 
Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, 
rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:  
- Randverstärkung aus Edelstahlprofil
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M KRAH-250
Kastenrinnensystem DN 100
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet,
mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet,
mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von
ca. 750mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 
´M NORM KRHB1, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 253 mm, Wassereinlaufbreite 203mm, 
Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120mm, 
Gesamtlänge = L + 50mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, 
Standard Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, 
rutschhemmend, verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:  
- Randverstärkung aus Edelstahlprofil
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M KRAH-300
Kastenrinnensystem DN70
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet,
mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet,
mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von
ca. 750mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 
´M NORM HRB1, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 303 mm, Wassereinlaufbreite 253mm, 
Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120mm, 
Gesamtlänge = L + 50mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, Standard Gitterrost
aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend,
verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar

mögliche Ausführungsvarianten:  
- Randverstärkung aus Edelstahlprofil
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M KRAH-300
Kastenrinnensystem DN100
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet,
mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet,
mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von
ca. 750mm, dazwischen Mauerankerlaschen, direkt angeschweißter Bodenablauf 
´M NORM HRB1, Gefälle: 0,6 %, Rinnenbreite: 303 mm, Wassereinlaufbreite 253mm, 
Rinnentiefe beim Einlauf in Bodenablauf ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe 120mm, 
Gesamtlänge = L + 50mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, Standard Gitterrost
aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend,
verschiedenste Abdeckungen sind auf Wunsch lieferbar
mögliche Ausführungsvarianten:  
- Randverstärkung aus Edelstahlprofil
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M KRD-150
Kastenrinnensystem für Verdunstung
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet,
ohne Gfälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren 
Montagefüßen aus Normalstahl im Abstand von ca. 750mm, dazwischen Mauerankerlaschen Rinnenbreite: 153 mm, Wassereinlaufbreite 103mm, Rinnentiefe bis ca. 100 mm, minimale Einbauhöhe ab 60mm,  Gesamtlänge = L + 50mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil, PKW-befahrbarer Gitterrost aus Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/4, Maschenweite MW 23/23, 

Rinnenteile werden mittels Flanschverbindung und Dichtung verbunden bzw. vor Ort verschweißt

mögliche Ausführungsvarianten:  

-	Rinnen vor Ort verschweißt
-	umlaufender Klebeflansch
-	Fliesenabschlusskante
-	Ablaufanschluss DN70 (75mm)
-	Material 1.4571 (V4A) oder 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen
-	Rost verschraubt
-	staplerbefahrbare Abdeckung

Bodenwannen

einteilige Ausführung:

´M BWA-VRB1
Bodenwannensystem 1-tlg, vertikal DN 70
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Typ ´M NORM VRB1, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach  Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils -50mm, Einbaumaße: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M BWA-VRB1
Bodenwannensystem 1-tlg, vertikal DN 100
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Typ ´M NORM VRB1, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach  Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils -50mm, Einbaumaß : Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen
´M BWA-VB1-compact
Bodenwannensystem 1-tlg., vertikal mit Compact-Ablauf DN 100
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, inkl. direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Einlauf ∅ 110mm, Schmutzfangsieb und herausnehmbarer Siphon mit integriertem Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung, Durchfluss: 1 l/s; Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe,
Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils -50mm
Einbaumaße EBBxEBL: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M BWK-SV1B
Bodenwannensystem 1-tlg., vertikal mit schmalem Ablauf DN 70
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Typ ´M NORM SV1B, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße  - 50mm, Einbaumaße: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M BWK-SV1B
Bodenwannensystem 1-tlg., vertikal mit schmalem Ablauf DN 100
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Typ ´M NORM SV1B, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße  - 50mm, Einbaumaße: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M BWA-HRB1
Bodenwannensystem 1-tlg., horizontal mit Bodenablauf DN 70
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Typ ´M NORM HRB1, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301,  Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach  Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils -50mm, Einbaumaße: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M BWA-HRB1
Bodenwannensystem 1-tlg., horizontal mit Bodenablauf DN 100
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Typ ´M NORM HRB1, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301,  Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach  Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils -50mm, Einbaumaße: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M BWA-HRB1 mini
Bodenwannensystem 1 tlg., horizontal niedrige Ausführung DN70
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, inkl. direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Einlauf ∅ 138mm, Schmutzfangkorb und Geruchsverschluss aus Edelstahl rostfrei, herausnehmbares Standrohr aus Edelstahl rostfrei mit Doppellippendichtung,  Durchfluss: 1,5 l/s; Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend,  Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils -50mm, Einbaumaße EBBxEB: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) 
jeweils +150mm, inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

zweiteilige Ausführung:

´M BWA-VRB2
Bodenwannensystem 2-tlg., vertikal  mit Bodenablauf DN 70
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Typ ´M NORM VRB, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite 
MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach  Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils -50mm, Einbaumaße: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M BWA-VRB2
Bodenwannensystem 2-tlg., vertikal  mit Bodenablauf DN 100
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Typ ´M NORM VRB, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite 
MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach  Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils -50mm, Einbaumaße: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M BWB-VRB2
Bodenwannensystem 2-tlg., vertikal  mit Doppelablauf DN 70 und 100
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Typ ´M NORM VRB DN70 und Unterteil VRB2 DN100 mit Andichtflansch,  Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, 
Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils -50mm
Einbaumaße: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M BWK-SV2B
Bodenwannensystem 2-tlg., vertikal  mit schmalem Ablauf DN 70 
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Typ ´M NORM SV2B, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße  - 50mm, Einbaumaße: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M BWK-SV2B
Bodenwannensystem 2-tlg., vertikal  mit schmalem Ablauf DN 100
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Typ ´M NORM SV2B, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße  - 50mm, Einbaumaße: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M BWK-SH2B
Bodenwannensystem 2-tlg., horizontal mit schmalem Ablauf DN 70
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Typ ´M NORM SH2B, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301,  Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße  - 50mm, Einbaumaße: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M BWK-SH2B
Bodenwannensystem 2-tlg., horizontal mit schmalem Ablauf DN 100
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Typ ´M NORM SH2B, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301,  Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße  - 50mm, Einbaumaße: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M BWK-SLH2B
Bodenwannensystem 2-tlg., horizontal mit Compact-Ablauf DN 70
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Typ ´M NORM SLH2B, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach  Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße  - 50mm, Einbaumaße: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen
´M BWK-SLH2B
Bodenwannensystem 2-tlg., horizontal mit Compact-Ablauf DN 100
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Typ ´M NORM SLH2B, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach  Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße  - 50mm, Einbaumaße: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen
´M BWA HRB2
Bodenwannensystem 2-tlg., horizontal mit Ablauf DN 70
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Typ ´M NORM HRB, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301,  Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße jeweils -50mm, Einbaumaße: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M BWA HRB2
Bodenwannensystem 2-tlg., horizontal mit Ablauf DN 100
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Typ ´M NORM HRB, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301,  Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße jeweils -50mm, Einbaumaße: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M BWA HRB2
Bodenwannensystem 2-tlg., horizontal mit Ablauf DN 150
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Längs- und Quergefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, mit direkt angeschweißtem Bodenablauf 
Typ ´M NORM HRB, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301,  Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, Gefälle je nach Wannentiefe, Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße jeweils -50mm, Einbaumaße: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm
inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

Desinfektionswannen

´M BWD
Desinfektionswannensystem mit seitlichem Ablauf, vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Überlaufrohr, ohne Gefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, Ablaufstutzen mit integriertem Ablaufverschluss, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend.

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- umlaufender Wannenklemmflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen
´M BWD
Desinfektionswannensystem mit seitlichem Ablauf, vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Überlaufrohr, ohne Gefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, Ablaufstutzen mit integriertem Ablaufverschluss, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2, Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend.

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- umlaufender Wannenklemmflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M BWD-M
Desinfektionswannensystem für Matteneinsatz mit seitlichem Ablauf, vertikal
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Überlaufrohr, ohne Gefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, Ablaufstutzen mit integriertem Ablaufverschluss, Desinfektionsmatte mit Höhe 15mm

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- umlaufender Wannenklemmflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M BWD-H
Desinfektionswannensystem mit seitlichem Ablauf, horizontal, DN50
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, mit eingebauten Überlaufrohr, ohne Gefälle, oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, Ablaufstutzen mit integriertem Ablaufverschluss, Desinfektionsmatte mit Höhe 15mm

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- umlaufender Wannenklemmflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

´M BWA DesiBox
Bodenwanne für Desinfektionsmatte ohne Ablauf
Material Edelstahl rostfrei 1.4301, Blechstärke 1,5 mm, sichtbare Teile gebürstet, ohne Gefälle,  oberer Rand im U-Profil 90° abgekantet, mit stufenlos höhenverstellbaren Montagefüßen aus Normalstahl in den Ecken, dazwischen Mauerankerlaschen, Abdeckung Standard Gitterrost aus  Edelstahl 1.4301, Tragstab TS30/2,
Maschenweite MW 23/23, rutschhemmend, bzw. für Desinfektionsmatte

Rostaußenabmessungen: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils -50mm
Einbaumaße EBBxEBL: Wannenaußenmaße (WLB/WLA) jeweils +150mm

inkl. Randverstärkung aus Edelstahlprofil

mögliche Ausführungsvarianten:  
- umlaufender Wannenklebeflansch
- umlaufender Wannenklemmflansch
- Material 1.4509 durch Titanzusatz weniger Wärmedehnungen

Fabr.:	MOOSHAMMER hygiene & technik gmbh
	Industriestr. 6
	4710 Grieskirchen
	Tel. 07248 / 644 34 – 0
	Fax 07248 / 644 34 – 33
	mail: info@mooshammer.at
	web: www.mooshammer.at
	oder gleichwertig