betriebsraum drehtüre
(mauermontage)
EBF 11.060 ___________ x __________ mm; DIN links / rechts

Betriebsraum-Drehtür aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): _____x______ mm
Rahmenkonstruktion aus 2 mm Edelstahl, Ecken verschweißt, mit Mauerlaschen.
Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), 3-seitig überfälzt; s = 60 mm;
Polyurethan geschäumt – 100 % FCKW-frei, 3-seitig umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität)
in Kunststoffprofil gesteckt, Innen- und Außenblech kältebrückenfrei verschraubt, doppelte Schleif-
gummidichtung. Beschlag: Drückergarnitur und Schilder aus Edelstahl, steigende Edelstahl-Bänder
auf Zamak-Gußeinlage montiert, Einsteckschloss mit Edelstahlstulp, eingebauter Profilzylinder beidseitig
schließbar, mit Edelstahl-Schrauben befestigt. Optionen: Rohrbahnaufsatz in ganzer Breite mit isolierten
Seitenteilen; 2-flügelige Ausführung mit schwerem aufgesetztem Treibriegel in messing-verchromt,
Stangen in Edelstahl; Sichtfenster aus ESG ca. 400 x 600 mm mit Gummiprofil.

betriebsraum drehtüre
(paneelmontage)
EBF 11.060 ___________ x __________ mm; DIN links / rechts

Betriebsraum-Drehtür aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): _____x______ mm
Einschubrahmen  aus 2 mm Edelstahl für Einbau in PU-Element s = _____ mm, Ecken verschweißt.
Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), 3-seitig überfälzt; s = 60 mm;
Polyurethan geschäumt – 100 % FCKW-frei, 3-seitig umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität)
in Kunststoffprofil gesteckt, Innen- und Außenblech kältebrückenfrei verschraubt, doppelte Schleif-
gummidichtung. Beschlag: Drückergarnitur und Schilder aus Edelstahl, steigende Edelstahl-Bänder
auf Zamak-Gußeinlage montiert, Einsteckschloss mit Edelstahlstulp, eingebauter Profilzylinder beidseitig
schließbar, mit Edelstahl-Schrauben befestigt. Optionen: Rohrbahnaufsatz in ganzer Breite mit isolierten
Seitenteilen; 2-flügelige Ausführung mit schwerem aufgesetztem Treibriegel in messing-verchromt,
Stangen in Edelstahl; Sichtfenster aus ESG ca. 400 x 600 mm mit Gummiprofil.

kühlraum drehtüre
+ 0° bis + 30°C
(mauermontage)
KE 15.070 ___________ x __________ mm; DIN links / rechts

Kühlraum-Drehtür aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): _____x______ mm
Rahmenkonstruktion aus 2 mm Edelstahl, Ecken verschweißt, mit Mauerlaschen.
Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), 3-seitig überfälzt; s = 85 mm;
Polyurethan geschäumt – 100 % FCKW-frei, 3-seitig umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität)
in Kunststoffprofil gesteckt, Innen- und Außenblech kältebrückenfrei verschraubt, doppelte Schleif-
gummidichtung. Beschlag: Presshebel aus Edelstahl, steigende Edelstahl-Bänder auf Zamak-Gußeinlage
montiert, Aussenschild aus Edelstahl, Einsteckschloss mit Kunststoffschnecke, eingebauter Profilhalbzylinder
mit Notauslösevorrichtung. Schloßstulp und Schließblech aus Edelstahl mit nicht rostenden Schrauben
befestigt. Optionen: Rohrbahnaufsatz in ganzer Breite mit isolierten Seitenteilen; 2-flügelige Ausführung mit 
schwerem aufgesetztem Treibriegel in messing-verchromt, Stangen in Edelstahl.

kühlraum drehtüre
+ 0° bis + 30°C
(paneelmontage)
KE 15.070 ___________ x __________ mm; DIN links / rechts

Kühlraum-Drehtür aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): _____x______ mm
Einschubrahmen aus 2 mm Edelstahl für Einbau in PU-Elemente s = ______ mm, Ecken verschweißt.
Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), 3-seitig überfälzt; s = 85 mm;
Polyurethan geschäumt – 100 % FCKW-frei, 3-seitig umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität)
in Kunststoffprofil gesteckt, Innen- und Außenblech kältebrückenfrei verschraubt, doppelte Schleif-
gummidichtung. Beschlag: Presshebel aus Edelstahl, steigende Edelstahl-Bänder auf Zamak-Gußeinlage
montiert, Aussenschild aus Edelstahl, Einsteckschloss mit Kunststoffschnecke, eingebauter Profilhalbzylinder
mit Notauslösevorrichtung. Schloßstulp und Schließblech aus Edelstahl mit nicht rostenden Schrauben
befestigt. Optionen: Rohrbahnaufsatz in ganzer Breite mit isolierten Seitenteilen; 2-flügelige Ausführung mit 
schwerem aufgesetztem Treibriegel in messing-verchromt, Stangen in Edelstahl.

tiefkühlraum drehtüre
- 24° bis + 40°C
(mauermontage)
VE 14.120 ___________ x __________ mm; DIN links / rechts

Tiefkühlraum-Drehtür aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): _____x______ mm
Rahmenkonstruktion aus 2 mm Edelstahl, Ecken verschweißt, mit Mauerlaschen, umlaufende Rahmen-
heizung mit Kabelthermostat zum Anschluß an 230 V/25 bis 30 W/m. Türblatt aus Edelstahl (wahlweise 
Streifenschliff oder kreismattiert), überfälzt; s = 140 mm; Polyurethan geschäumt – 100 % FCKW-frei, 
3-seitig umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil gesteckt, Innen- und Außenblech
kältebrückenfrei verschraubt, doppelte Schleifgummidichtung. Beschlag: Presshebel aus Edelstahl, 
steigende Kanten-Bänder verchromt, Aussenschild aus Edelstahl, Einsteckschloss mit Kunststoffschnecke, 
PZ-Schließung mit Polyamid-Kälteunterbrecher und Notauslösevorrichtung. Schloßstulp und Schließblech 
aus Edelstahl mit nicht rostenden Schrauben befestigt. Optionen: 2-flügelige Ausführung mit schwerem 
aufgesetztem Treibriegel in messing-verchromt, Stangen in Edelstahl; abweichender Temperaturbereich.

tiefkühlraum drehtüre
- 24° bis + 40°C
(paneelmontage)
VE 14.120 ___________ x __________ mm; DIN links / rechts

Tiefkühlraum-Drehtür aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): _____x______ mm
Einschubrahmen aus 2 mm Edelstahl für Einbau in PU-Element s = _____ mm, Ecken verschweißt,
umlaufende Rahmenheizung mit Kabelthermostat zum Anschluß an 230 V/25 bis 30 W/m. Türblatt
aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), überfälzt; s = 140 mm; Polyurethan 
geschäumt – 100 % FCKW-frei, 3-seitig umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil 
gesteckt, Innen- und Außenblech kältebrückenfrei verschraubt, doppelte Schleifgummidichtung. 
Beschlag: Presshebel aus Edelstahl, steigende Kanten-Bänder verchromt, Aussenschild aus Edelstahl, 
Einsteckschloss mit Kunststoffschnecke, PZ-Schließung mit Polyamid-Kälteunterbrecher und Notauslöse-
vorrichtung. Schloßstulp und Schließblech aus Edelstahl mit nicht rostenden Schrauben befestigt. 
Optionen: 2-flügelige Ausführung mit schwerem aufgesetztem Treibriegel in messing-verchromt, Stangen
in Edelstahl; abweichender Temperaturbereich.

betriebsraum schiebetüre
(mauermontage)
EBS 50 ___________ x __________ mm; DIN links / rechts

Betriebsraum-Schiebetür aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): _____x______ mm
Rahmenkonstruktion aus 2 mm Edelstahl, Ecken verschweißt, bodengleiches Schwellenprofil mit
aufgesteckten, höhenverstellbaren Führungsnocken. Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder 
kreismattiert), 60 mm Polyurethan geschäumt – 100 % FCKW-frei, Türblattgesamtstärke = 80 mm, Schmal-
seiten aus 2 mm Edelstahlprofil als Anfahrschutz, umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoff-
profil gesteckt, mit Bodenführungsprofil. Beschlag: vercadmierte HELM-Laufschiene mit doppelpaarigen
Laufrollen, Edelstahlblende über kpl. Laufschienenlänge, Edelstahl-Handhabe auf Außenseite, Innenseite mit
eingelassenem Muschelgriff, nicht abschließbar. Optionen: Rohrbahnaufsatz mit unterbrochender Laufschiene,
PZ-Schließung beidseitig abschließbar, Sichtfenster aus ESG ca. 400 x 600 mm mit Gummiprofil.

betriebsraum schiebetüre
(paneelmontage)
EBS 50 ___________ x __________ mm; DIN links / rechts

Betriebsraum-Schiebetür aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): _____x______ mm
Einschubrahmen aus 2 mm Edelstahl für Einbau in PU-Element s = _____ mm, Ecken verschweißt, 
bodengleiches Schwellenprofil mit aufgesteckten, höhenverstellbaren Führungsnocken. Türblatt aus 
Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), 60 mm Polyurethan geschäumt – 100 % FCKW-frei, Türblattgesamtstärke = 80 mm, Schmalseiten aus 2 mm Edelstahlprofil als Anfahrschutz, umlaufende 
Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil gesteckt, mit Bodenführungsprofil. Beschlag: vercadmierte 
HELM-Laufschiene mit doppelpaarigen Laufrollen, Edelstahlblende über kpl. Laufschienenlänge, Edelstahl-
Handhabe auf Außenseite, Innenseite mit eingelassenem Muschelgriff, nicht abschließbar. 
Optionen: Rohrbahnaufsatz mit unterbrochender Laufschiene, PZ-Schließung beidseitig abschließbar, 
Sichtfenster aus ESG ca. 400 x 600 mm mit Gummiprofil.

kühlraum schiebetüre
+ 0° bis + 40°C
(mauermontage)
EKS 100 ___________ x __________ mm; DIN links / rechts

Kühlraum-Schiebetür aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): _____x______ mm
Rahmenkonstruktion aus 2 mm Edelstahl, Ecken verschweißt, U-Trennschiene mit aufgesteckten, 
höhenverstellbaren Andrück- und Führungsnocken. Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder 
kreismattiert), 70 mm Polyurethan geschäumt – 100 % FCKW-frei, Gesamtstärke = 100 mm, Schmalseiten
aus 2 mm Edelstahlprofil als Anfahrschutz, umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil 
gesteckt, Bodenführungsprofil aus 2 mm Edelstahl. Beschlag: Laufschiene aus 4 mm Edelstahl, Laufwagen
aus Edelstahl mit je 2 Edelstahl-Laufrollen 90° zueinander montiert, abgedeckt durch 2 mm Edelstahlblende, 
Innen- und Außenhebel aus massiver Edelstahl-Welle, nicht abschließbar. Optionen: Rohrbahnaufsatz mit unterbrochender Laufschiene, PZ-Schließung beidseitig abschließbar, Elektro-Automatik mit 2 Zugschalter
und Sicherheitsschaltung.

kühlraum schiebetüre
+ 0° bis + 40°C
(paneelmontage)
EKS 100 ___________ x __________ mm; DIN links / rechts

Kühlraum-Schiebetür aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): _____x______ mm
Einschubrahmenkonstruktion aus 2 mm Edelstahl für Einbau in PU-Element s = _____ mm, Ecken 
verschweißt, U-Trennschiene mit aufgesteckten, höhenverstellbaren Andrück- und Führungsnocken. 
Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), 70 mm Polyurethan geschäumt 
100 % FCKW-frei, Gesamtstärke = 100 mm, Schmalseiten aus 2 mm Edelstahlprofil als Anfahrschutz,
umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil gesteckt, Bodenführungsprofil aus 2 mm 
Edelstahl. Beschlag: Laufschiene aus 4 mm Edelstahl, Laufwagen aus Edelstahl mit je 2 Edelstahl-Laufrollen 
90° zueinander montiert, abgedeckt durch 2 mm Edelstahlblende, Innen- und Außenhebel aus massiver 
Edelstahl-Welle, nicht abschließbar. Optionen: Rohrbahnaufsatz mit unterbrochender Laufschiene, 
PZ-Schließung beidseitig abschließbar, Elektro-Automatik mit 2 Zugschalter und Sicherheitsschaltung.

tiefkühlraum schiebetüre
-24° bis + 40°C
(mauermontage)
EKS 150 ___________ x __________ mm; DIN links / rechts

Tiefkühlraum-Schiebetür aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): _____x______ mm
Rahmenkonstruktion aus 2 mm Edelstahl, Ecken verschweißt, doppelte U-Profil-Trennschiene als 
Dehnungsprofil ausgebildet mit aufgesteckten, höhenverstellbaren Andrück- und Führungsnocken. 
Umlaufende Rahmenheizung mit Kabelthermostat zum Anschluß an 230V / 25 bis 30 W/m. Türblatt
aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert), 120 mm Polyurethan geschäumt – 100 % FCKW-frei, Gesamtstärke = 150 mm, Schmalseiten aus 2 mm Edelstahlprofil als Anfahrschutz, umlaufende 
Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil gesteckt, Bodenführungsprofil aus 2 mm Edelstahl. 
Beschlag: Laufschiene aus 4 mm Edelstahl, Laufwagen aus Edelstahl mit je 2 Edelstahl-Laufrollen 90° 
zueinander montiert, abgedeckt durch 2 mm Edelstahlblende, Innen- und Außenhebel aus massiver 
Edelstahl-Welle, nicht abschließbar. Optionen: PZ-Schließung mit Notauslösevorrichtung; Elektro-
Automatik mit 2 Zugschalter und Sicherheitsschaltung; abweichender Temperaturbereich.

tiefkühlraum schiebetüre
-24° bis + 40°C
(paneelmontage)
EKS 150 ___________ x __________ mm; DIN links / rechts

Tiefkühlraum-Schiebetür aus Edelstahl rostfrei 1.4301; Durchgangslichte (BxH): _____x______ mm
Einschubrahmenkonstruktion aus 2 mm Edelstahl für Einbau in PU-Element s = _____ mm, Ecken
verschweißt, doppelte U-Profil-Trennschiene als Dehnungsprofil ausgebildet mit aufgesteckten, 
höhenverstellbaren Andrück- und Führungsnocken. Umlaufende Rahmenheizung mit Kabelthermostat 
zum Anschluß an 230V / 25 bis 30 W/m. Türblatt aus Edelstahl (wahlweise Streifenschliff oder kreismattiert),
120 mm Polyurethan geschäumt – 100 % FCKW-frei, Gesamtstärke = 150 mm, Schmalseiten aus 2 mm 
Edelstahlprofil als Anfahrschutz, umlaufende Gummidichtung (EPDM-Qualität) in Kunststoffprofil gesteckt, Bodenführungsprofil aus 2 mm Edelstahl. Beschlag: Laufschiene aus 4 mm Edelstahl, Laufwagen aus Edel-
stahl mit je 2 Edelstahl-Laufrollen 90° zueinander montiert, abgedeckt durch 2 mm Edelstahlblende, Innen- 
und Außenhebel aus massiver Edelstahl-Welle, nicht abschließbar. Optionen: PZ-Schließung mit Notauslöse-
vorrichtung; Elektro-Automatik mit 2 Zugschalter und Sicherheitsschaltung; abweichender Temperaturbereich.

kunststoff-pendeltür
portylen

PT Portylen  ___________ x __________ mm; 1 oder 2 flg.

Kunststoff-Pendeltür mit Metallrahmen aus Edelstahl rostfrei. Einbaumaße: _______ x _______ mm (BxH),
Durchgangslichte: _______ x _______ (BxH), einflügelig/zweiflügelig. Rahmenkonstruktion: seitliches Einfaßprofil 
für lineare Führung des Türblattes, verstellbare CNS-Federbänder, serienmäßig mit 90° Feststellung nach 
einer Seite. Türstock aus Vierkantrohr für Wandanschluß (Edelstahl rostfrei). Inkl. 3-seitigem Klemmrahmen 
für PU-Element s = _____ mm stark. Türblatt 15 mm stark, physiologisch unbedenklich für Lebensmittel, kältefest 
bis -30°C, bruchfest und schlagzäh, beständig gegen Fette, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel, glatte 
Oberflächen, pflegeleicht. In den Farben weiß, blau, steinrot, grau, granilen und grün lieferbar. Einschließlich
Plexiglas-Sichtfenster mit hellem/schwarzem Klemmrahmen, Sichtöffnung ca. 300 x 550 mm (1200 mm 
von OKFFB beginnend), oder Sichtfenster aus Plexiglas rechteckig, rahmenlos Sichtöffnung 450 mm hoch 
(1300 mm von OKFFB beginnend), Türblatt-Innenkanten unten gerundet, ab 1000 mm Elastomerdichtung.

kunststoff-pendeltür
portylen - RD

PT Portylen RD ___________ x __________ mm; 1 oder 2 flg.

Kunststoff-Pendeltür mit Metallrahmen aus Edelstahl rostfrei. 
Einbaumaße: _______ x _______ mm (BxH), Durchgangslichte: _______ x _______ (BxH), ein- oder zweiflügelig. 
Beidseitig 90° Festellung  im Profilrohr integriert. Inkl. 3-seitigem Klemmrahmen (PU) für PU-Elemetne s = ___ mm 
oder Türstockprofil für Wandmontage (TS) oder Befestigungsplatten für Wandmontage (MW). Türblatt 
15 mm stark, physiologisch unbedenklich für Lebensmittel, kältefest bis -30°C, bruchfest und schlagzäh, 
beständig gegen Fette, Säuren, Lösungs- und Reinigungsmittel, glatte Oberflächen, pflegeleicht. In den 
Farben weiß, blau, steinrot, grau, granilen und grün lieferbar. Einschließlich Plexiglas-Sichtfenster mit hellem oder schwarzem Klemmrahmen, Sichtöffnung ca. 300 x 550 mm (1200 mm von OKFFB beginnend), oder 
Sichtfenster aus Plexiglas rechteckig, rahmenlos Sichtöffnung 450 mm hoch (1300 mm von OKFFB 
beginnend), Türblatt-Innenkanten unten gerundet, ab 1000 mm Elastomerdichtung.

kunststoff-pendeltür
panorama – EM/VM

PT Panorama VM/EM ___________ x __________ mm; 1 oder 2 flg.

Industrie-Pendeltür Edelstahl rostfrei oder verzinkt. Einbaumaße: _____ x _____ (BxH),
Durchgangslichte: _____ x _____ (BxH), einflügelig/zweiflügelig. Türflügelrahmen aus geschlossenem
Spezialprofil mit Zapfen-Federschließer, doppelwirkend, 2x90° Feststellung, Federkraft einstellbar. 
Einbauart: Türstockprofil 40/20mm für Mauermontage in die Leibung (MW), vor die Leibung (ZE), 
an die Leibungskante (W) oder mit 3-seitigem Klemmrahmen für PU-Element s = ___  mm.
Türblatt  (PTK 35) verschraubt, auswechselbar, 7 mm stark, transparent. 
Option: Bruch Stopp-Segmente an den Flügelenden oben und unten als Einreißschutz. 
Prallschutzplatten ____ x __ beidseitig (_____ mm von OKFFB beginnend).

Schnelllauftor gs370

torgrößen bis ca. 3000 x 3000 mm

selbsttragende Konstruktion in verzinkter oder Edeltahl rostfreier Ausführung, Wickel-
welle Alu eloxiert E6-EV1, Elektroantrieb 400/230 Volt, 50-80 Hz, rechts oder links, integrierte
Endschalter sowie 2 einstellbare, potentialfreie Kontakte, Nothandkurbeln, Bremse und
Thermosicherung, ca. 4 m Anschlussleitung. Schaltschrank mit Steuerplatine und Zeitrelais,
Hauptschalter, NOT-AUS, AUF und AB-Taster, Impulsgeber mit Relaiskontakt. Öffnungs- und
Schließgeschwindigkeit: 0,7 m/s. Behang aus Kunststoff-beschichtetem Gewebe (s=1mm),
Farben: blau, orange oder weiß, mit Sichtteil von ca. 1400 bis 2000 mm von OKFFB.
Querstabilisator und unere Alu-Abschlußschiene mit Gummi-Dichtleiste.
Optionen: Überwachungslichtschranke im Seitenteil, Radarmelder, Sicherheits-Kontaktschiene,
Wellen- und Antriebsverkleidung.